Maison PARSONS David & Audrey 01/07/2017

Lotissement «O Clos Laurie » Lot N°01

Rue de Pellera 01700 LE MAS RILLIER

LOT ELECTRICITE

**Descriptif**

**Généralités/Divers**

* Tableau général situé dans le garage (arrière-cuisine)
* Prévoir alimentation pour volets roulants électriques sur toutes les menuiseries extérieures sauf les 3 fenestrons (largeur 70) soit 11 alimentations
* Prévoir un coffret de communication VDI grade 3 automatique
* Antenne terrestre
* Prévoir VMC simple flux hygro B

**RDC**

**Entrée**

* 1 point lumineux commandé en simple allumage
* 1 PC
* 1 fourreau en attente pour sonnette + obturateur
* 1 alimentation 10A pour la nourrice du plancher chauffant du RDC
* Attente pour implantation future dans bloc cheminée :
  + - * + 4 PC
  + RJ45
  + Coaxial

**Salon**

* spots LED + 3 PL commandés par 5 boutons poussoirs (option télévariateur)
* 1 bloc 4 PC
* 1 bloc 2 PC
* 1 PC
* 2 RJ45
* Coaxial
* 1 alim climatisation
* 1 fourreau en attente pour liaison enceintes

**Salle à manger**

* spots LED commandés par 3 boutons poussoirs
* 1 PC
* 1 PC pour vidéoprojecteur dans le faux-plafond
* 2 prises HDMI (dont 1 dans faux-plafond) avec longueur câble ~3m

**Cuisine**

* 5 spots LED commandés en va-et-vient
* 1 sortie câble 10A (éclairage intégré meuble haut)
* 1 blocs 2 PC
* 4 blocs 3 PC
* 3 PC
* 1 alim pour four
* 1 alim pour plaques à induction
* 1 alim pour lave-vaisselle

**Chambre parentale**

* 1 point lumineux commandé en va-et-vient
* 2 points lumineux en simple allumage (liseuses)
* 2 blocs 2 PC
* 2 PC
* RJ45
* Coaxial
* 1 alim climatisation

**Dressing**

* 1 point lumineux commandé en simple allumage
* 1 bloc 2 PC
* 1 PC

**WC 1**

* 1 point lumineux commandé en simple allumage

**Dégagement**

* 1 point lumineux en va-et-vient

**SDB 1**

* 3 points lumineux commandés en simple allumage (2 plaf. + 1 miroir LED)
* 1 bloc 2 PC
* 1 alim pour sèche serviettes

**Arrière-cuisine**

* 1 point lumineux commandé par 3BP ou montage cage d'escalier 3 pts
* 1 bloc 2 PC
* 1 PC
* 1 alim pour congélateur
* 1 alim pour lave-linge
* 1 alim pour sèche-linge

**Garage**

* 2 points lumineux commandés en va-et-vient
* 2 bloc 2 PC
* 2 PC
* 1 alim pour porte sectionnelle

**R+1**

**Escalier**

* 5 spots de balisage faible luminosité avec allumage par détecteur de présence avec sonde de luminosité

**Mezzanine**

* 6 spots LED commandés par 4 boutons poussoirs
* 1 bloc 2 PC
* 5 PC

**Vide sur séjour**

* 4 spots LED commandés en va-et-vient

**Chambre 2**

* 1 point lumineux commandé en simple allumage
* 4 PC
* RJ45

**Chambre 3**

* 1 point lumineux commandé en simple allumage
* 4 PC
* RJ45
* 1 alimentation 10A pour la nourrice du plancher chauffant du R+1

**Rangement Chambre 3**

* 1 alim pour plafonnier
* 1 PC

**Chambre 4**

* 1 point lumineux commandé en simple allumage
* 4 PC
* RJ45

**WC 2**

* 1 point lumineux commandé en simple allumage

**SDB 2**

* 2 points lumineux commandés en simple allumage
* 1 point lumineux direct (sur mobilier)
* 1 bloc 2 PC
* 1 PC
* 1 alim pour sèche serviettes

**CAVE**

* 1 PL en applique commandé en va-et-vient (escalier accès cave)
* 3 points lumineux en simple allumage (atelier)
* 1 point lumineux provisoire de type guirlande de LED déplaçable
* 1 bloc 2 PC (atelier)
* 1 alimentation 20A pour le module intérieur de la PAC + 1 alim 32A pour la résistance
* *p.m.* **fourreaux** en attente pour installation future (2 circuits 8 PC + 2 circuits éclairage)

(à charge du maçon)

**ABRI**

* 1 point lumineux direct (détection)
* 1 fourreau en attente pour charge véhicule électrique
* 1 PC

**EXTERIEUR**

* 1 alimentation 20A pour le module extérieur de la PAC
* 2 points lumineux commandés par 1 détecteur de présence
* 2 points lumineux en simple allumage
* 2 X 1 point lumineux en simple allumage
* 4 PC
* 1 alim pour pompe de relevage
* *p.m.* **fourreau** en attente pour portail électrique (à charge du maçon)
* *p.m.* **fourreau** en attente pour sonnette (à charge du maçon)